Texto

Descripción generada automáticamente

|  |
| --- |
| **Lea el manual de instrucciones**Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: CONMUTADOR DE INTERFAZ (SWITCH)  Marca: PLANET Networking & Communication  Modelo: GSD-803 |

|  |
| --- |
| Características eléctricas nominales Entrada: 5 Vcc, 1 A |

|  |
| --- |
| **Instrucciones de instalación**  **Para instalar el conmutador en el escritorio, simplemente siga los siguientes pasos:**  **Paso 1**: Coloque el conmutador en el escritorio cerca de una fuente de alimentación.  **Paso 2:** Deje algo de espacio de ventilación entre el conmutador y los objetos circundantes.  **Paso 3:** Conecte su conmutador a dispositivos de red.   1. Conecte un extremo de un cable de red estándar a los puertosRJ-45 10/100/1000 en el panel posterior del conmutador. 2. Conecte el otro extremo del cable a los dispositivos de red, como servidores de impresión, estaciones de trabajo o enrutadores, etc.   **Paso 4:** Suministre energía al conmutador.   1. Conecte un extremo del cable de alimentación al conmutador. 2. Conecte el adaptador de corriente de 5 V CC a un tomacorriente de pared estándar. Cuando el conmutador recibe alimentación, el LED de alimentación debe permanecer verde fijo. |



|  |
| --- |
| \*\*\* Cuando Aplique \*\*\* (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)  Precauciones para el usuario  Advertencias para productos peligrosos |