

|  |
| --- |
| **Lea el manual de instrucciones**Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: CONMUTADOR DE INTERFAZ (SWITCH)Marca: PLANET Networking & CommunicationModelo: GSD-803 |

|  |
| --- |
| Características eléctricas nominalesEntrada: 5 Vcc, 1 A |

|  |
| --- |
| **Instrucciones de instalación****Para instalar el conmutador en el escritorio, simplemente siga los siguientes pasos:****Paso 1**: Coloque el conmutador en el escritorio cerca de una fuente de alimentación.**Paso 2:** Deje algo de espacio de ventilación entre el conmutador y los objetos circundantes.**Paso 3:** Conecte su conmutador a dispositivos de red.1. Conecte un extremo de un cable de red estándar a los puertosRJ-45 10/100/1000 en el panel posterior del conmutador.
2. Conecte el otro extremo del cable a los dispositivos de red, como servidores de impresión, estaciones de trabajo o enrutadores, etc.

**Paso 4:** Suministre energía al conmutador.1. Conecte un extremo del cable de alimentación al conmutador.
2. Conecte el adaptador de corriente de 5 V CC a un tomacorriente de pared estándar. Cuando el conmutador recibe alimentación, el LED de alimentación debe permanecer verde fijo.

   |



|  |
| --- |
| \*\*\* Cuando Aplique \*\*\* (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)Precauciones para el usuarioAdvertencias para productos peligrosos |