

|  |
| --- |
| Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente**Lea el manual de instrucciones** |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: MULTITOMA PARA PAREDMarca: txPROModelo: TX6-OUTLET |

|  |
| --- |
| Caracteristicas eléctricas nominalesEntrada: 125 Vca 50-60 Hz 15 A Salida: 125 Vca 50-60 Hz 15 A |

|  |
| --- |
| Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)**NOTA: Antes de la instalación conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo**1. Asegurese de conectar el multitoma dentro de un contacto de pared instalado a la línea de 125Vca-60Hz.
2. No sobrecargue el multitoma (15A ó 1875Watts).
3. No utilizar el multitoma en el exterior o expuesto al calor, en lugares húmedos o en lugares grasosos.

Importado por: Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de C.V. Tel. (614) 415-2525, Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro C.P. 31000 Manual: www.syscom.mx País de Origen: China |

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.