

|  |
| --- |
| Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente**Lea el manual de instrucciones** |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: Desforradora de Fibra Óptica de 3 posicionesMarca: TEMPOModelos: PA1162, PA1177 |

|  |
| --- |
| Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)1. Abra la desforradora y coloque el hilo o cable de fibra en la abertura adecuada para ese tamaño.2. Cierre la desforradora y jale en el sentido de la fibra para retirar el forro.3. Para la fibra tubo suelto de 250 micras, es necesario inclinar las pinzas para poder quitar el recubrimiento. |

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.