

**PL63ACD**

El uso del KIT es recomendado en sistemas fotovoltaicos para protección de corriente directa, su principal aplicación son los sistemas de interconexión entre la cadena de paneles solares y el inversor central, la pastilla térmica es de 800 Vcd en 63 A de 2 polos, donde se pretende proteger el positivó y el negativo del arreglo.

El kit incluye:

• 1- LA302DC

• 1- FPV632PC63

• 1- F56CB4N

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

 1. Primero se monta el gabinete en el lugar deseado.

2. Realizar un boquete de ¾” en la parte superior de la caja de conexiones y dentro de él, colocar de cabeza el supresor.

3. Se hacen las conexiones correspondientes del supresor: cable verde a tierra y los cables restantes a la pastilla.

Nota: no incluye cable.