Texto

Descripción generada automáticamente

|  |
| --- |
| Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente**Lea el manual de instrucciones** |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: Conector Mecánico SC-SC simplex  Marca: LINKEDPRO  Modelo: EFUNIONSC |

|  |
| --- |
| Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)  1. Quitar las protecciones de la férula de los conectores y del acoplador.  2. Colocar las tuercas, los empaques y las protecciones sobre el cable de fibra.  3. Realizar la conexión de los conectores al acoplador.  4. Ensamblar las protecciones al acoplador a presión.  5. Colocar los empaques dentro de las protecciones y enroscar las tuercas. |

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.