CX-520D

**MARCA**: TOHTSU

RELEVADOR COAXIAL PARA ANTENA SPDT 12 VOLT 0.160 AMPER 250 WATT A 1GHZ.

**CONTENIDO: 1 PIEZA.**

**HECHO EN JAPON.**

**MERCANCIA NUEVA.**

**CODIGO DE BARRAS CON SERIE**

**CODIGO DE BARRAS CON MODELO**

**ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL**

**VEASE INSTRUCTIVO Y GARANTIA EN** [**WWW.SYSCOM.MX**](http://WWW.SYSCOM.MX)

**ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA DE UN AÑO DESPUES DE SU VENTA**

**IMPORTADOR:**

**Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.**

**Av. 20 de Noviembre # 805, col. Chihuahua Centro,**

**Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, tel. 61-4415-2525,**

**RFC: SSC840823JT3, página web:**[**www.syscom.mx**](http://www.syscom.mx/)

**CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES**

VOLTAJE NOMINAL: 12 VCD CORRIENTE: 0.160 AMPER

FABRICANTE: TOHTSU ELECTRIC CO., LTD.