LÉASE ANTES DE INSTALAR

**Nombre de producto:** FUENTE DE PODER, 915FS/FSP200

**Marca:** Tempo

**Modelos:** Este manual es aplicable a las fuentes de poder de la fusionadoras para los modelos 915FS y FSP200.

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en

términos técnicos (guía rápida)

1. Conecte el cable de alimentación en ambos extremos según aplique.

2. Asegúrese que la clavija eléctrica se conecte a una red de 100 a 240 V.

3. Conecte el cable de alimentación a la fusionadora en el puerto con la leyenda “DC IN”.

Para más información, favor de consultar nuestra página web

<WWW.SYSCOM.MX> realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN. S.A. DE C.V.

AVE 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CHIHUAHUA CENTRO,

CHIH. 31000