

|  |
| --- |
| **Lea el manual de instrucciones**Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: CONVERTIDOR DE MEDIOSMarca: PLANET Networking & CommunicationModelo: ICS-115A |

|  |
| --- |
| Características eléctricas nominalesEntrada: 5 Vcc, 2 A |

|  |
| --- |
| **Instrucciones de instalación** **Instalación autónoma**Para instalar un ICS-115A independiente, en un escritorio o estante, simplemente complete los siguientes pasos:**Paso 1:** Apague la alimentación del dispositivo / estación en una red a la que se conectará el ICS-115A.**Paso 2:** Asegúrese de que no haya actividad en la red.**Paso 3**: Conecte el cable de fibra RJ-45 / SC / ST del ICS-115A a la red.**Etapa 4:** Conecte el cable RS-232 / RS-485 del ICS-115A a los dispositivos que desee conectar.**Paso 5:** Conecte el adaptador de corriente de 5 Vcc al ICS-115A y verifique que el LED de encendido se encienda.**Paso 6:** Encienda el dispositivo / estación; el LED PWR (verde) debe encenderse cuando todos los cables estén conectados.   |



|  |
| --- |
| \*\*\* Cuando Aplique \*\*\* (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)Precauciones para el usuarioAdvertencias para productos peligrosos |