Guía para desactivar mensajes desconocidos en WR-120.

**PROCEDIMENTO.**

1. Con el equipo encendió seleccionar la tecla “**MENU**”
2. Con las flechas arriba / abajo buscar la opción “**EVENTOS**” y presionar “**SELECT**”
3. Con las flechas arriba / abajo buscar la opción “**EDITAR EVENTOS**” y presionar “**SELECT**”
4. Con la flecha hacia abajo buscar la opción “**MENSAJE DESCONOCIDO**” y presionar “**SELECT**” si aparece el mensaje “**ENCENDIDO**” con las flechas arriba / abajo cambiar la opción a “**APAGADO**” y presionar “**SELECT**” nuevamente. Siguiendo este proceso ya no se activará el equipo en caso de recibir mensajes desconocidos.
5. Seguir con el mismo procedimiento de cambiar la opción de “**ENCENDIDO**” a “**APAGADO**” dentro del mismo menú a los siguientes mensajes.
* **ADVERTENCIA DESCONOCIDA**
* **EMERGENCIA DESCONOCIDA**
* **VIGILANCIA DESCONOCIDA**

Departamento de Ingeniería de Radiocomunicación