Texto

Descripción generada automáticamente

|  |
| --- |
| Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente**Lea el manual de instrucciones** |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: Pinza para terminación de conectores  Marca: TEMPO  Modelo: PA70005 |

|  |
| --- |
| Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)  1. Colocar el conector (plug) en el espacio indicado para ello (6P u 8P) con los hilos del cable previamente ordenados.  2. Presionar las pinzas para realizar el crimpado del conector.  3. Retirar el plug de las pinzas para verificar que la terminación se haya realizado de manera correcta. |

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.