Texto

Descripción generada automáticamente

|  |
| --- |
| Imagen que contiene dibujo  Descripción generada automáticamente**Lea el manual de instrucciones** |

|  |
| --- |
| Nombre de producto: WATTMETRO BIRD BANDA ANCHA 25-1000 MHZ 5-500 W  Marca: BIRD ELECTRONICS  Modelo: 4304A |

|  |
| --- |
| Caracteristicas eléctricas nominales Entrada: N/A  Salida: N/A |

|  |
| --- |
| OPERACIÓN NORMAL  1. Gire el elemento de modo que la flecha apunte hacia la carga para medir la potencia de avance.  2. Gírelo para que la flecha apunte hacia la fuente para medir la potencia reflejada  3. Coloque el interruptor de rango en 500 W.  4. Encienda la fuente de RF (Transmisor, Amplificador, Generador de RF etc.).  5. Lea la potencia usando la escala con 500 W a escala completa.  Nota: Para una mayor precisión, después de estimar la potencia con 500 W de escala completa, ajuste el interruptor de rango para que la potencia esté en el tercio superior de la escala.  ADVERTENCIA  Nunca intente conectar o desconectar equipos de RF de la línea de transmisión mientras se aplica potencia de RF. Las fugas de energía de RF son un peligro potencial para la salud.  PRECAUCIÓN  No lo deje caer. La calibración podría verse alterada o el medidor resultar dañado. |

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

|  |
| --- |
| \*\*\* Cuando Aplique \*\*\* (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)  Precauciones para el usuario  Advertencias para productos peligrosos |